CT40-0200-080
Hydraulisches Einbau-Pendeltürscharnier
Datenblatt & Maßzeichnung
Eigenschaften
	Geeignet für folgende Türtypen
	Pendeltüren, ein- oder doppelflügelig, aus Holz, Stahl und Aluminium.

	Türstärke
	Für Türen ab 54 mm.

	Unsichtbar
	Der obere und untere Drehzapfen sind in der Tür integriert. Sichtbar ist lediglich der Drehpunkt.

	Geeignet für raumhohe Türen
	Dank des einzigartigen oberen Drehzapfens ist eine Montage bis zu 3 mm unterhalb der Decke möglich. Dies ist auch bei raumhohen Türen möglich.

	Bedienung und Drehpunkt
	Federleichte Bedienung. Der Drehpunkt kann sich an der Stirnseite oder in der Mitte der Tür befinden.

	Geeignet für Fußbodenheizung
	Bei diesem System muss lediglich ein 8-mm-Loch gebohrt werden. Dadurch ist das Risiko einer Beschädigung der Fußbodenheizung nahezu ausgeschlossen. Die Design-Bodenplatte sorgt für eine elegante Optik.

	Geprüft nach DIN EN 1154
	Das System wurde gemäß der europäischen Norm für hydraulische Systeme geprüft. Mindestens 500.000 Zyklen sind gewährleistet.

	Garantie
	5 Jahre Sorglos-Garantie.

	Einstellbare Schließgeschwindigkeit
	Standardmäßig mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und 0-Punkt-Einstellung ausgestattet.

	Türgewicht
	Bis zu 150 kg pro Türflügel.

	Türbreite
	Maximale Türbreite 1250 mm.


Maßzeichnung
Maße laut Originalzeichnung: Gesamtlänge 184 mm. In der Vorderansicht sind unter anderem 40 mm und 64 mm angegeben. Weitere Detailmaße sind der Originalzeichnung zu entnehmen.
Hinweis
Diese deutsche Fassung basiert ausschließlich auf dem bereitgestellten niederländischen Datenblatt. Die technischen Angaben wurden inhaltlich übernommen und übersichtlich neu gesetzt.




