PSG-100
Hydraulikset für Glastüren
inkl. oberem Drehzapfen aus Edelstahl, matt gebürstet
Produktdatenblatt
	Geeignet für folgende Türtypen
	Pendeltüren mit Einfach- oder Doppelverglasung

	Türstärke
	Für Türen ab 8 mm

	Geeignet für raumhohe Türen
	Dank unseres einzigartigen oberen Drehzapfens ist eine Montage bis zu 3 mm unterhalb der Decke möglich. Dies ist sogar bei raumhohen Türen möglich.

	Bedienung
	Federleichte Bedienung

	Drehpunkt
	An der Stirnseite

	Geeignet für Fußbodenheizung
	Bei unseren Systemen muss lediglich ein 8-mm-Loch gebohrt werden, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Fußbodenheizung nahezu ausgeschlossen ist. Die Design-Bodenplatte sorgt für eine elegante Optik.

	Geprüft nach DIN EN 1154
	Unsere Systeme wurden gemäß der europäischen Norm für hydraulische Systeme geprüft. Mindestens 500.000 Zyklen sind gewährleistet.

	Garantie
	2 Jahre Sorglos-Garantie

	Einstellbare Schließgeschwindigkeit
	Standardmäßig mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit und einer 0-Punkt-Einstellung ausgestattet.

	Türgewicht
	Bis zu einem Gewicht von 100 kg pro Türflügel.

	Türbreite
	Maximale Türbreite 950 mm.


Artikelnummer
PSG-100 Set für Glastüren inkl. oberem Drehzapfen aus Edelstahl, matt gebürstet
40-0200-003
Hinweis
Die technischen Produktabbildungen und die Maßzeichnung befinden sich im ursprünglichen Produktdatenblatt. Die vorliegende Fassung enthält die vollständige deutsche Übersetzung der dort angegebenen Texte und Spezifikationen.




